GB/T 23457/2009预铺、温铺防水材料测试仪器

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **防水材料测试仪器** | | | |
| 标准序号 | 测试项目 | 测试要求 | 仪器名称 |
| 5.3 | 面积 | 分度值1MM的钢尺 | 钢直尺 |
| 5.4 | 单位面积质量 | 分度值200G电子称 | 电子天平 |
| 5.5 | 厚度 | 分辨率0.01mm 测试头直接10mm | 厚度规 |
| 5.14 | 低温弯折 |  | 高低温耐折试验机 |
| 5.20 | 持粘性 | 持粘 | 持粘性试验机 |
| 5.21 | 剥离强度 | 与混凝土的剥离强度 | 剥离力试验机 |
| 5.21.4 | 紫外老化 |  | 紫外老化试验机 |
| 5.24 | 热稳定性 | 热稳定性 | 精密烘箱 |
| 5.19 | 渗油性 |  | 精密烘箱 |
| 5.2 | 拉伸性能 |  | 拉力测试仪 |
| 5.2 | 撕裂性能 |  | 拉力测试仪 |